Установка ПО
Откройте флешку в проводнике, нажмите правой кнопкой мыши на пустом месте и выберите «Открыть терминал в этой папке»    Введите короткую команду и нажмите Enter:
sudo bash install_arm-v2.sh
